**ЭЛВЕС-МИКРО-К, краткая инстркуция кассира**

**Утро: начало работы - открытие смены**

* Включите кассовый аппарат на индикаторе "ВЫБОР" и нажмите последовательно клавиши:
* 1 → 1 → ОПЛ → ОПЛ

**Пробитие чека (регистрация продажи)**

Пробитие чека происходит в кассовом режиме, как войти в кассовый режим смотрите выше.

* Цена товара → ВВ → 1 → ОПЛ

**Утренний X - отчет**

* РЕ → РЕ → РЕ → 2 → 3 → 0 → ОПЛ → 1

**Вечерний Z - отчет. Закрытие смены.**

* РЕ → РЕ → РЕ → 3 → 3 → 0 → 1

**Возврат**

РЕ → РЕ → 1 → 3 → 0 → ОПЛ → ВЗ → сумма возврата → ВВ → ОПЛ

**Сторно (возврат суммы до завершения пробития чека, аннуляция всего чека)**

нажав клавишу: РЕ

Если Вы нажали «ВВ», но еще не закрыли чек клавишей «ОПЛ», можно сторнировать сумму в чеке, нажав «РЕ».

**Повтор последней продажи**

Сразу после завершения предыдущего чека нажмите клавишу: ПС

**Нулевой чек**

*Чек без сумм для просмотра времени и даты.*

Пробитие чека происходит в кассовом режиме, как войти в кассовый режим смотрите выше

Нажмите клавиши: С → ПС

**Внесение денег в кассу (разменный фонд)**

сумма внесения → **<**

**Выплата денег из кассы (инкассация части наличности)**

сумма выплаты → **>**

**Программирование даты**

РЕ > 330 > ввести дату > ОПЛ > 00 (одной клавишей)

**Программирование времени**

РЕ > Х > ОПЛ > ввести время > ОПЛ

Дорогие клиенты! Прежде чем звонить в тех.поддержку, пожалуйста, выполните несколько простых действий:

* Перечитайте инструкцию.
* Проверьте, снят ли Z-отчет за смену.
* Еще раз проверьте, снят ли Z-отчет.
* Ошибка 136 означает, что Вы забыли снять Z-отчет :)
* Другие ошибки приведены на стр.74 руководства по эксплуатации.

Если ничего из этих пунктов Вам не помогло, Вас проконсультирует кассовый механик: