**Альфа-400К: краткая для механика**

**Фискальные отчеты:**

* выключить и включить кассовый аппарат из сети 220 вольт (на индикаторе Н-------)
* нажать:   1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → Итого/наличные  → 1  → набрать пять цифр пароля налогового инспектора → Итого/наличные  →  2  → 1 → дата начала отчета → Итого/наличные → дата конца отчета → Итого/наличные

**Фискализация:**

* выключить и включить кассовый аппарат из сети 220 вольт (на индикаторе Н-------)
* нажать: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → Итого/Наличные → 1 → набрать пять цифр пароля налогового инспектора → Итого/наличные → 1 → 2  → проверить дату → Итого/наличные → проверить время → нажать Итого/наличные → 3  → ввести регистрационный номер → Итог/Наличные  → 4  → ввести ИНН → Итого/наличные  → 5  → проверить данные → 6  → ввести 5 цифр пароля налогового инспектора → Итого/наличные  → повторить ввод пароля → 7 → Итог/Наличные → 0

**Закрытие архива ЭКЛЗ**

* выключить и включить кассовый аппарат из сети 220 вольт (на индикаторе Н-------)
* нажать:   1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → Итого/Наличные → 2  → 000400 → Итого/наличные → 9 → 1

**Активизация ЭКЛЗ**

* выключить и включить кассовый аппарат из сети 220 вольт (на индикаторе Н-------)
* нажать: 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 6 → 7 → Итого/наличные  → 2  → 000400 → Итого/наличные → 6 → 1

**Заголовок и окончание чека**

* Ключ в “PRG”
* Нажмите: 1 → 0 → номер/пароль → 6 → х(кол-во, вес)  → распечатается таблица кодов символов → 8 → х(кол-во, вес)
* Клавишей «Код товара» выберите строку (Строки 1-4 – заголовок чека, строки 5-8 – окончание)
* Введите код символа из распечатанной таблицы кодов символов → Итого/наличные  → следующий символ  → Итого/наличные
* Итого/наличные → Итого/наличные → Ф1

**Работа без паролей входа в режимы**

* ключ в положение PRG
* нажать: 000400 → номер/пароль → 10 → X(кол-во, вес) → Подитог → 23 → Код товара → 1 → Итого/наличные → Ф1 → X(кол-во, вес) → 2 → X(кол-во, вес) → Код товара → 30 → Итого/наличные → Ф1 → X(кол-во, вес)

**Программирование скидки**

* Ключ в положение PRG
* 000400 → номер / пароль → 3 → Х (кол-во,вес) → Итого / наличные → 7 →Итого / наличные → Код товара → введите значение скидки в процентах →Итого / наличные  → Ф1

Время и дата

первый способ:

* Ключ в положение PRG
* 000400 → номер / пароль → 1 → Х (кол-во,вес) → наберите время → Итого / наличные → дата → Итого / наличные  → Ф1

второй способ:

* в кассовом режиме REG1 нажать:
* Ф3 → 10 → номер/пароль → время → ИТОГ

**Программирование базы товаров**

Ввод нового товара:

* ключ в положение PRG
* нажать: 000400 → номер/пароль → 7 → X(кол-во, вес) → Итого/наличные →Подитог → 23 → Код товара → 1 → Итого/наличные → Ф1 → X(кол-во, вес) → 2 → X(кол-во, вес) → Код товара → 30 → Итого/наличные → Ф1 → X(кол-во, вес)

**Программирование в Z отчете разбивки выручки по отделам**

* ключ в положение PRG
* 000400 → номер/пароль → 10 → X(кол-во, вес) → 21 → Код товара → 10 → Итого/наличные → Ф1 → X(кол-во, вес)

**Убрать контрольную ленту**

* ключ в положение PRG
* 000400 → номер/пароль → 10 → X(кол-во, вес) → 27 → Код товара → 0 → Итого/наличные → Ф1 → X(кол-во, вес)

**Подключение сканера Штрих-кода:**

* Ключ в положение PRG
* 000400 → номер / пароль  → 12 → Х (кол-во,вес)  → 1  → Итого / наличные  → Ф1

**Ввод товаров**

* Ключ в положение PRG
* 000400 → номер / пароль  → 7 → Х (кол-во,вес) → Код товара → Код товара → ввести цену →Итого / наличные  
  → Код товара → наименование товара →Итого / наличные →Итого / наличные → Ф1 → Код товара → Код товара  → аналогично следующий товар

**Программирование контрольной ленты по товарам**

* Ключ в положение PRG
* 000400 → номер / пароль  → 10 → Х (кол-во,вес) → Код товара( несколько раз до 29 опции) → 1  →

Итого / наличные  → Ф1

**Подключение Альфа 400 к весам Меркурий 315**

* ключ в положение PRG
* 000400  →  номер / пароль  →  12  →  Х (кол-во,вес)  →  2  →  Итого / наличные → Код товара  
   → 3  →  Итого / наличные → Код товара→ 2 → Итого / наличные →  Ф1 → Х (кол-во,вес)  → 10  → Х (кол-во,вес) → Подитог  →  34  →  Код товара → 1 → Итого / наличные → Ф1 → Х (кол-во,вес)