**ЭКР 2102К - инструкция техника**

**Программирование даты**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ИТ → ПИ → введите дату → ИТ → ПИ → введите дату повторно → ИТ → ИТ → РЖ

**Программирование времени**

* выключите, а затем включите кассовый аппарат
* ИТ → ПИ → введите время → ИТ

**Программирование заголовка и окончания чека**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ИТ → 1СК → 3СК - распечатается таблица кодов символов
* введите подряд все символы заголовка
* ИТ → РЖ

**Открытие / закрытие секций**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ИТ
* нажмите клавишу отдела, который вы хотите заблокировать
* ПИ → 1 → ИТ → РЖ

**Программирование наименовании секции**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ИТ
* нажмите клавишу отдела, которому вы хотите дать название
* ПовЧ → 1СК → с помощью таблицы символов введите наименование секции → ИТ

**Программирование налогов**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ИТ
* нажмите на номер налога, который хотите запрограммировать (от 0... до 3)
* ПИ → введите процент налога → ИТ
* нажмите: ПИ если налог выделяемый, если налог начисляемый ничего не нажимайте
* нажмите ИТ

**Ограничение цены**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ИТ
* нажмите клавишу отдела, который вы хотите заблокировать
* ПИ → введите количество разрядов от 1 до 7 → ИТ → РЖ

**Программирование опций**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ПИ → ПИ → ИТ
* нажмите номер опции, которую хотите запрограммировать, где: 0 - подсветка экрана ( есть не на всех версиях кассового аппарата)
	+ 1 - зарезервирована
	+ 2 - типы чеков ( 0 - в одном чеке может быть несколько продаж, 1 - в одном чеке одна продажа)
	+ 3 - гашение общих накоплений
	+ 4 - повтор покупки ( 0 - запрещен, 1 - разрешен)
	+ 5 - печать контрольной ленты в Z - отчете (0 - не печатать, 1 - печатать)
	+ 6 - тип печати ( 0 - обычный шрифт, 1 - мелкий шрифт)
	+ 7 - тип вечернего отчета ( 0 - только ОСГ 1, 1 - выводятся все отчеты автоматически)
* ПИ → ПИ → введите значение опции (возможные значения указанны в скобках выше) → ИТ

**Печатать ли контрольную ленту**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ПИ → ПИ → 5 → ПИ → ПИ
* нажмите: 0 - не печатать
* 1 - печатать
* ИТ

**Программирование скидок**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ИТ
* нажмите на номер скидки, которую вы хотите запрограммировать (от 0... до 3)
* ПИ → введите процент скидки → ИТ

**Программирование типов шрифтов**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ПИ → ПИ → 6 → ПИ → ПИ
* нажмите:
	+ - 0 - обычный шрифт
		- 1 - мелкий шрифт
* ИТ

**Яркость печати**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться РП?
* ИТ
* клавишами + и - выберите яркость печати
* РЖ

**Программирование базы товаров**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на индикаторе не появиться ПРГ?
* ИТ → 000000 → ПИ → ИТ → введите номер товара → ИТ → ПИ → ввести цену товара → нажать клавишу отдела

**Фискализация, ввод в эксплуатацию**

**Фискальные отчеты по датам полный, сокращенный**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на дисплее не появится «РАБ НП?»
* нажмите: ИТ → ИТ → пароль налогового инспектора (по умолчанию 000000) → ПИ → ИТ → начальная дата отчета → ИТ → конечная дата отчета
* нажмите:
	+ - ИТ - полный отчет по датам
		- ПИ - краткий отчет по датам

**По номерам смен полный, сокращенный**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на дисплее не появится «РАБ НП?»
* нажмите: ИТ → ИТ → пароль налогового инспектора (по умолчанию 000000) → ПИ → ПИ → ИТ → начальная смена отчета → ИТ → конечная смена отчета
* нажмите:
	+ - ИТ - полный отчет по сменам
		- ПИ - краткий отчет по сменам

**Работа с ЭКЛЗ**

**Закрытие архива ЭКЛЗ:**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на дисплее не появится «ПРОВ?»
* нажмите: ИТ → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → ПИ → ИТ

**Открытие архива (активизация) ЭКЛЗ:**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на дисплее не появится «ПРОВ?»
* нажмите: ИТ → 000000 → ПИ → ИТ

**Отчеты ЭКЛЗ по датам / сменам (полный, сокращенный)**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на дисплее не появится «ОБГ?»
* нажмите: ИТ → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ИТ
* нажмите:
	+ - 1 - полный отчет по датам
		- 2 - краткий отчет по датам
		- 3 - полный по номерам смен
		- 4 - краткий по номерам смен
* ИТ → начальная дата (смена) → ИТ → конечная дата (смена) → ИТ

**По конкретной смене**

* Нажмите несколько раз клавишу РЖ, пока на дисплее не появится «ОБГ?»
* нажмите: ИТ → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → 0 → ПИ → ПИ → ПИ → ПИ → ИТ → 6 → номер смены (Z отчета) → ИТ

**Технологическое обнуление ЭКР 2102К:**

* выключите кассовый аппарат
* замкните крайние ножки на микросхеме ОЗУ